**Световое оборудование малого зала**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во | Характеристики |
| Пульт управления zero 88 illusion | 1 | Пульт управления светом. 120 Control Channels, Up to 400 Memories, 108 Programmable Submasters, HTP & LTP Control, Go Button Playback, Two Manual Playbacks, Remote TriggeringFull Proportional DMX Patch to 512 Channels , Unique Cueline Interface, Multi-Mode Operation, Palettes (Focus Groups, Full Tracking, Parameter level programming, XGA Monitor Output. |
| Профильные прожектора E.T.C Source Four. | 2 | Профильный прожектор. Угол раскрытия луча 36 ° |
| Прожектор линзовый, театральный. | 4 | Прожектор линзовый «Светоч». Мощность 1200 Вт. |
| Прожектор линзовый, театральный. | 40 | Прожектор линзовый «Светоч», РС-650, **ПР 115**. Мощность 500-650Вт |
| **Сканирующий прибор F.A.L. Roulette 575 Вт.** | 1 | Сканер 575 Вт. 6 дихроичных сверофильтров, 11 гобо ( 5 вращающихся). DMX 512. |
| Ультрафиолетовый светильник. | 2 | Ультрафиолетовый светильник мощностью 400Вт. |
| Прожектор  PAR 64. | 6 | Безлинзовый прожектор мощностью 1000Вт |
| Диммерные блоки «Светоч» 24\3.3кВт | 2 | Диммерный блок мощностью 3.3 кВт на канал. DMX-512. |
| Прожектор театральный СВТГ 1000. | 1 | Прожектор заливного света СВТГ 1000 Вт. |
| Прожектор театральный СВТГ 500. | 4 | Прожектор заливного света СВТГ 500 Вт. |
| Проектор SANYO PLC-XT25 | 1 | Модель : PLC-XT25  Яркость : 4500 ANSI Lm  Технология : LCD  Разрешение : 1024 x 768 px  Контрастность : 1000 : 1  Видео входы : D-sub 15-pin  DVI (цифровой)  Композитный видео BNC  Композитный видео RCA  S-Video  Компонентный видео  Аудио входы : Мини-джек 3.5 mm стерео  2 x RCA (стерео)  Тип лампы : UHP  Диагональ изображения : 0.76 - 7.62 м  Масштабирование оптическое : 2.1  Коррекция трапециидальных искажений : оптическая  SECAM NTSC NTSC 4.43 PAL 60 PAL-MPAL-N |