Технический райдер

**I. Зрительный зал**

1. Количество мест (Основная сцена) – 170, Малая сцена - 40

2. Схема зала (в приложении)

3. Фотографии сцены (в приложении)

**II. Количество сцен и их тип**

 Основная сцена, Малая сцена

Основная сцена:

1. зеркало сцены: ширина 5,8 м / глубина 5,0 м / высота 3 м; высота сцены 7,0 м, S – 34,5 кв.м
2. 8 штанкетов, раздвижной занавес.
3. Яма – глубина 0,8 м
 Карманы сцены: S – 14,8 м2, высота – 3,6 м
4. Звук, свет
1) Пульт микшерный «Behringer» X32 — цифровая консоль; 32-канальный аудио интерфейс 2) Усилитель мощности : «Crown» XТi 2002, «Crown» XТi 1002, «Volta» PA – 500, «Volta» PA – 4.450 3) Акустическая система: Порталы —«Dynacord» MX 12 , Мониторы—«Peavey», Зал — «Apart» Mask 6W (8шт.) 4) Микрофон подвесной: «Shure МХ 202 В/С» - 2шт, Sennheiser - 2шт. 5) Радиосистема : «Sеnnheiser» EW352 G2-В ( с оголовьем) - 6шт. , петлица – 6шт. , Invotone MR-UF 16A (ручной) — 2шт. 6) Проигрыватель: «Tascam» СD-200SB, «Tascam» SS-R1, «Sony» MDS –JB 980, «KENWOOD» DMF -3020.

**Электрооборудование сцены:**

1) Напряжение — 220 В
2) Пульт управления — "SPARK" (вых. сигнал — DMX)
3) Диммеры — "DIGIFACTOR" (78 кан. х 2,2 кВт)
4) Коммутационный щит — 125 переключ.
5) Включ. 3-х фазн. тока — нет

**Внутреннее освещение:**

6) Софиты — кол–во — 1, подъем — ручной, тип осветит. аппаратуры — ПРТЛ–0,5, "PASSO"–1,0, общая мощность — 8 кВт
7) Аппаратура на портальных кулисах — 6 кВт
8) Кол-во регулируемых включений на планшете сцены — 6

**Выносное освещение:**

9) Верхнее (выносной софит) — "CORTO"–0,5 — 13 кВт — 40 шт. (500 Вт)
10) Боковое "PASSO-1.0" — 8 кВт

III. Заведующий постановочной частью Ермолина Елена

тел.: 8(8172)72 45 40 (доб.16)

e-mail: teremok1937@mail.ru zavpost2010@yandex.ru