*Параметры сцены*

|  |  |
| --- | --- |
| Количество мест | 224 |
| Ширина сцены | 11,4 м |
| Глубина сцены | 4,34 м |
| Высота сцены | 7,06 м |
| Ширина зеркала сцены | 7 м |
| Высота зеркала сцены | 4,1 м |
| Ширина архитектурного портала | 0,55 м |
| Высота архитектурного портала | 4,8 м |
| Ширина авансцены | 8,3 м |
| Глубина авансцены | 1,2 м |
| Количество штанкетных подъемов | 6 шт. |
| Количество софитных подъемов | 2 шт. |
| Пожарный занавес | есть |
| Антрактно-раздвижной занавес | ручной |
| Круг | нет |
| Подъемно-опускные площадки | нет |
| Оркестровая яма |  |