**ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР:**

1. Зрительный зал
2. Количество мест – 140;
3. Схема зала прилагается;
4. Фото зала прилагается.
5. Сцена
6. Параметры сцены (см)- 1070 х 770;
7. Штанкеты – 11 штук, ручной привод;
8. Яма отсутствует, поворотный круг отсутствует;
9. Световое оборудование: прожекторы заливного света, прожекторы профильные, СВТГ, ПРТЛ (0,5 КВт), ПРТЛГ (1КВт);

Звуковое оборудование: акустическая система (6 колонок.), мониторы (2 линии по 2 шт.), звуковой пульт YAMAHA; микрофоны: кардиоидные хоровые (4 шт), головные ( шт), беспроводные (5 шт).