ГАУК МО «Театр Кукол»

Технический райдер

**Параметры сцены:**

Высота – 2.70 м

Глубина – 3.50 м

Ширина – 4.60 м

**Штанкетная система отсутствует.**

**Яма и поворотный круг отсутствуют.**

**Звуковое оборудование сцены:**

* Микшерный пульт Allen & Heath ZED 420 – 1 шт.
* Процессор эффектов Lexicon MX 200 – 1 шт.
* Усилитель IMG STA-700 – 1 шт.
* Акустическая система Apart MASK 8 – 6 шт.
* Подвесной микрофон Audio-Technica PRO45 – 1 шт.

**Световое оборудование сцены:**

* Пульт управления световыми приборами ETC Element 40 – 1 шт.
* Светодиодный RGB прожектор Involight LED PAR64 - 4 шт.
* Профильный прожектор ETC Source Four 25-50° - 3 шт.
* LED панель Involight LED BAR320 – 4 шт.
* Pinspot 36 – 12 шт.
* Imlight Accent 650 – 8 шт.
* Дым-машина Look Solutions Viper S – 1 шт.

Ivolight FM 900 MX – 1 шт.

* Проектор Epson EH-TW6100 – 1 шт.