|  |  |
| --- | --- |
| **Название площадки**  **Малый зал** | |
| основные поставщики | V.I.S.P.A. |
| расположение звукоаппаратной | Справа от сцены |
| наличие сценической трансляции и оповещения в гримерках и сценических помещениях (да/нет) | нет |
| **Пульт** | |
| модель пульта | Peavey PV - 10 |
| год установки пульта | 2009 |
| количество входов пульта | 8 |
| количество выходов пульта | 4 |
| **Минидисковые проигрыватели** | |
| количество минидисковых проигрывателей | 1 |
| модель минидисковых проигрывателей (перечислите через запятую, если моделей несколько) | SONY MDS – JE 640 |
| количество минидисковых проигрывателей с автопаузой | 1 |
| модель эффект-процессора (ревербератора) минидисковых проигрывателей | Встроенный Peavey PV - 10 |
| **Микрофоны** | |
| количество микрофонов | 1 |
| типы микрофонов (перечислите через запятую, если располагаете микрофонами нескольких типов) | конденсаторный |
| модели микрофонов (перечислите через запятую, если располагаете микрофонами нескольких моделей) | SENNHEISER |
| **Акустические системы в зале** | |
| Количество | 2 |
| производители (перечислите через запятую, если несколько) | BEHRINGER |
| модели (перечислите через запятую, если моделей несколько) | BEHRINGER ULTRAWEVE B 300 |
| расположение (опишите в свободной форме) |  |
| **Акустические системы на сцене** | |
| Количество | 2 |
| производители (перечислите через запятую, если несколько) | BEHRINGER |
| модели (перечислите через запятую, если моделей несколько) | BEHRINGER ULTRAWEVE B 300 |
| **Светотехническое оборудование** | |
| пульт (модель, год установки) | EVROLIGHT 24 канала |
| количество линий | 24 |
| тип штепсельных подключений | евровилка |
| допустимая мощность | 2 кВТ |
| наличие регулируемых включений на софитах | 21 |
| наличие регулируемых включений на порталах | 3 |
| количество выносных софитов | 7 |
| наличие линий управления dmx (да/нет) | да |